*Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu nr 5/2022/NFOŚIGW*

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |
| --- |
| **Część A zamówienia - Samochód dostawczy typu izoterma o następujących parametrach:** |

1. Liczba – 1 sztuka
2. Fabrycznie nowy, bezwypadkowy, wolny od wad fizycznych
3. Wolny od wad prawnych
4. Lata produkcji: 2021-2023
5. **Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego, kierownica po lewej stronie**
6. Nadwozie przystosowane do przewozu minimum 2 osób wraz z kierowcą
7. Nadwozie: min. L2H2 max. L3H3 (L2H2, L2H3, L3H2, L3,H3)
8. Typ nadwozia – furgon/van/ izotermiczny
9. Część towarowa oddzielona od części pasażerskiej
10. Nadwozie typu izoterma z agregatem z funkcją grzania
11. Zakres temperatur od 0°C do 8°C
12. Współczynnik k nie większym niż 0,7 W/m2K
13. Paliwo: olej napędowy
14. Silnik wysokoprężny turbodoładowany
15. Pojemność skokowa: min. 1.900 dm³ max. 3.000 dm³
16. Moc silnika w kW (KM): min. 103 (140)
17. Emisja spalin: najnowsza obowiązująca norma – min Euro 6
18. Skrzynia biegów manualna
19. Liczba biegów: min. 5
20. Dopuszczalna masa całkowita (DMC): max. 3,5 tony
21. Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi
22. System ABS lub równoważny (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania)
23. System ESP lub równoważny (tj. system zapobiegający poślizgowi samochodu podczas jazdy, stabilizujący tor jazdy pojazdu w przypadku wystąpienia poślizgu)
24. Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach
25. Układ kierowniczy z wspomaganiem
26. Kierownica wielofunkcyjna
27. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
28. Szyby podnoszone i opuszczane elektrycznie
29. Fotel kierowcy z regulacją wysokości
30. Podłokietnik fotela kierowcy
31. Zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach
32. Gniazdo elektryczne 12V w kabinie kierowcy
33. Zamykany schowek w desce rozdzielczej
34. Lusterka zewnętrzne boczne regulowane elektrycznie
35. Czujniki parkowania tylnego lub kamera cofania
36. Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem z pilota/kluczyka
37. Immobilizer
38. Autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe, uruchamiany z pilota
39. Dwa kluczyki
40. Radio
41. Klimatyzacja
42. **Oświetlenie dla przestrzeni pasażerskiej**
43. **Światła przeciwmgielne**
44. **Obrotomierz**
45. Regulacja zasięgu (pochylenia) reflektorów
46. Dwa fabrycznie nowe komplety opon (letnie oraz zimowe), wyprodukowane po 01.01.2021r.
47. Drzwi tylne dwuskrzydłowe metalowe
48. Drzwi przesuwne z prawej strony
49. Podstawowy komplet narzędzi (podnośnik, klucz do kół)
50. Gaśnica zamontowana w miejscu łatwo dostępnym
51. Apteczka pierwszej pomocy
52. Trójkąt ostrzegawczy
53. Kamizelki odblaskowe – 2 sztuki
54. Dywaniki gumowe
55. Kolor lakieru samochodu: biały

***Zamawiający wymaga, aby dostarczony samochód spełniał wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych tej ustawy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.***

|  |
| --- |
| **Część B zamówienia - Samochód dostawczy typu furgon (van) o następujących parametrach:** |

1. Liczba – 1 sztuka
2. Fabrycznie nowy, bezwypadkowy, wolny od wad fizycznych
3. Wolny od wad prawnych
4. Lata produkcji: 2021-2023
5. **Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego, kierownica po lewej stronie**
6. Nadwozie przystosowane do przewozu minimum 2 osób wraz z kierowcą
7. Nadwozie: min. L2H2 max. L3H3 (L2H2, L2H3, L3H2, L3,H3)
8. Nadwozie : van/furgon
9. Część towarowa oddzielona od części pasażerskiej
10. Pojemność części towarowej min. 11m³
11. Ładowność minimum 800 kg
12. Paliwo: olej napędowy
13. Silnik wysokoprężny turbodoładowany
14. Pojemność skokowa: min. 1.400 dm³ max. 2.000 dm³
15. Moc silnika w kW (KM): min. 75 kW (102 KM)
16. Emisja spalin: najnowsze norma – min. Euro 6
17. Skrzynia biegów manualna
18. Liczba biegów: min. 5
19. Dopuszczalna masa całkowita (DMC): max. 3,5 tony
20. Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi
21. System ABS lub równoważny (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania)
22. System ESP lub równoważny (tj. system zapobiegający poślizgowi samochodu podczas jazdy, stabilizujący tor jazdy pojazdu w przypadku wystąpienia poślizgu)
23. Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach
24. Układ kierowniczy z wspomaganiem
25. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
26. Szyby podnoszone i opuszczane elektrycznie
27. Fotel kierowcy z regulacją wysokości
28. Podłokietnik fotela kierowcy
29. Zagłówki z regulacją wysokości
30. Wszystkie siedzenia wyposażone w pasy bezwładnościowe
31. Gniazdo elektryczne 12V w kabinie kierowcy
32. Zamykany schowek w desce rozdzielczej
33. Lusterka zewnętrzne boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
34. Czujniki parkowania tylnego lub kamera cofania
35. Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem z pilota/kluczyka
36. Immobilizer
37. Autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe, uruchamiany z pilota
38. Dwa kluczyki
39. Radio
40. Klimatyzacja
41. **Oświetlenie dla przestrzeni pasażerskiej**
42. **Światła przeciwmgielne**
43. **Obrotomierz**
44. Regulacja zasięgu (pochylenia) reflektorów
45. Dwa fabrycznie nowe komplety opon (letnie oraz zimowe), wyprodukowane po 01.01.2021r.
46. Drzwi tylne dwuskrzydłowe metalowe
47. Drzwi przesuwne z prawej strony
48. Podstawowy komplet narzędzi (podnośnik, klucz do kół)
49. Gaśnica zamontowana w miejscu łatwo dostępnym
50. Apteczka pierwszej pomocy
51. Trójkąt ostrzegawczy
52. Kamizelki odblaskowe – 2 sztuki
53. Dywaniki gumowe
54. Kolor lakieru samochodu: biały

***Zamawiający wymaga, aby dostarczony samochód spełniał wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych tej ustawy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.***

|  |
| --- |
| **Część C zamówienia - Samochód dostawczy typu chłodnia o następujących parametrach:** |

1. Liczba – 1 sztuka
2. Fabrycznie nowy, bezwypadkowy, wolny od wad fizycznych
3. Wolny od wad prawnych
4. Lata produkcji: 2021-2023
5. **Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego, kierownica po lewej stronie**
6. Nadwozie przystosowane do przewozu minimum 2 osób wraz z kierowcą
7. Nadwozie: min. L2H2 max. L3H3 (L2H2, L2H3, L3H2, L3,H3)
8. Typ nadwozia – furgon/van/chłodnia,
9. Część towarowa oddzielona od części pasażerskiej
10. Nadwozie typu chłodnia
11. Zakres temperatur od +12 do - 10 C włącznie
12. Współczynnik przenikania ciepła „k” nie większy niż 0,4 W/(mK)
13. Paliwo: olej napędowy
14. Silnik wysokoprężny turbodoładowany
15. Pojemność skokowa: min. 1.900 dm³ max. 3.000 dm³
16. Moc silnika w kW (KM): min. 103 (140)
17. Emisja spalin: najnowsza obowiązująca norma – Euro 6
18. Skrzynia biegów manualna
19. Liczba biegów: min. 5
20. Dopuszczalna masa całkowita (DMC): max. 3,5 tony
21. Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi
22. System ABS lub równoważny (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania)
23. System ESP lub równoważny (tj. system zapobiegający poślizgowi samochodu podczas jazdy, stabilizujący tor jazdy pojazdu w przypadku wystąpienia poślizgu)
24. Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach
25. Układ kierowniczy z wspomaganiem
26. Kierownica wielofunkcyjna
27. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
28. Szyby podnoszone i opuszczane elektrycznie
29. Fotel kierowcy z regulacją wysokości
30. Podłokietnik fotela kierowcy
31. Zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach
32. Wszystkie siedzenia wyposażone w pasy bezwładnościowe
33. Gniazdo elektryczne 12V w kabinie kierowcy
34. Zamykany schowek w desce rozdzielczej
35. Lusterka zewnętrzne boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
36. Czujniki parkowania tylnego lub kamera cofania
37. Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem z pilota/kluczyka
38. Immobilizer
39. Autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe, uruchamiany z pilota
40. Dwa kluczyki
41. Klimatyzacja
42. **Oświetlenie dla przestrzeni pasażerskiej**
43. **Światła przeciwmgielne**
44. **Obrotomierz**
45. Regulacja zasięgu (pochylenia) reflektorów
46. Dwa fabrycznie nowe komplety opon (letnie oraz zimowe), wyprodukowane po 01.01.2021r.
47. Drzwi tylne dwuskrzydłowe metalowe
48. Drzwi przesuwne boczne
49. Podstawowy komplet narzędzi (podnośnik, klucz do kół)
50. Gaśnica zamontowana w miejscu łatwo dostępnym
51. Apteczka pierwszej pomocy
52. Trójkąt ostrzegawczy
53. Kamizelki odblaskowe – 2 sztuki
54. Dywaniki gumowe
55. Kolor lakieru samochodu: biały

***Zamawiający wymaga, aby dostarczony samochód spełniał wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych tej ustawy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.***